Drink Plant & Milk Plant

TAE SUNG

식음료 플랜트

유가공장 플랜트

열교환기& 각종탱크

균질기& 라벨기

자동화 컨베어

자동액상 충진기

태성 플랜트

경기도 시흥시 방산동 457-4

TEL: 031-838-1138 (팩스겸용)

HP : 010-7771-7170     http: milko.nehard.kr

E-MAIL: milkmaster2005@yahoo.co.kr

CHEESE VAT

CAPACITY: 50~ 2,000ℓ (주문제작)

HEATING TYPE: ELECTRIC HEATING,

HOT WATER(STEAM)순환기능

POWER: 용량에 따라 구성

CONTROLBOX: TEMPERATEUR CONTROL TYPE, 시간조절(MIN)

AGIDATOR: 30RPM, INBERTER TYPE(1~30/MIN)

POWER- AC, 220V, 삼상

HOT WATER PUMP: 0.3KW~0.75KW

구성내역: STS 304 교반기 탈부착 기능, 교반 후레임 이동기능.

이동식 우레탄바퀴, 원활한 커드배출을 돕는 SANITARY              VALVE 구성, 위생 분리형 덮개. (보령 천용목장 설치 예)

220ℓ

ASEPTIC TANK

CAPACITY: 50~5,000ℓ (주문제작)

HEATING TYPE: ELECTRIC HEATING,

HOT WATER(STEAM)순환기능

POWER: 용량에 따라 구성

CONTROLBOX: TEMPERATEUR CONTROL TYPE, 시간조절(MIN)

AGIDATOR: 30RPM, INBERTER TYPE(1~30/MIN)

POWER- AC, 220V, 삼상

HOT WATER PUMP: 0.3KW~0.75KW

구성내역: 시유살균, 유산균 배양, 가열, 냉각, 멸균, 추출등 다용도제            품 생산. (보령 천용목장 설치 예)

STS 304 교반기 탈부착 기능, 메카니카 씰 구성.

320ℓ

Curd Knife

(보령 천용목장 설치 예)

Salt Tank

300ℓ

HTST, UHT

CAPACITY: 500~10,000ℓ/hr (주문제작)

HEATING TYPE: HOT WATER(STEAM) 순환기능

POWER: AC 220V, 380V, 삼상

CONTROLBOX: TEMPERATEUR CONTROL TYPE

PLATE: APV COMPANY(가스켓 원터치 탈부착)

HOT WATER PUMP: 0.3KW~1.5KW

구성내역: 시유 및 식음료살균 63℃~135℃ 예열, 가열, 냉각을 동시에            함으로써 처리시간과 열효율을 극대화 시켜 유지비절감.

500ℓ /HR

1,000ℓ /HR

Plate Heat Exchanger

CAPACITY: 200ℓ~50,000ℓ

구성내역: 평판Plate-APV Company 를 이용하여 열효율을 극대화시           킨다.

평판STS-316 Plate와 Head, Byss, Midle Frame,                   Pipe&Fitting 으로 구성된다.

250ℓ

BUTTER CHUNING MACHIN

CAPACITY: 50ℓ~300ℓ

POWER: AC 220V,  60Hz

구성내역: Mini-Butter Churn type 으로 STS- 304 후레임 과 본체           를 구성하고 35 RPM 회전력으로 교동 한다.

원터치 위생 압력맨홀을 설치하여 원료투입과 세척작업을 용           이하게 한다.

150ℓ

Work Table

구성내역: STS- 304 본체를 구성하고 세척이 용이하게 완경사로               제작되며 이동이 용이하게 우레탄 바퀴를 부착한다.

(보령 천용목장 설치 예)

SIZE- 800X 1,000X 700

PACK FILER

CAPACITY: 6/min

POWER: 220V,  60Hz,  0.5Kw

구성내역: PE 용기를 사용하여 다양한 유제품 생산 시 포장을 용이(몰            드 교체 시 다양한 용기선정)하게 하며 소량, 소포장에 적합

∅100 X 65

Sillo Tank

CAPACITY: 500~5,000ℓ (주문제작)

POWER: AC 220V, 380V, 삼상

구성내역: 시유 및 식음료 임시보관용 으로서 3중 자켓 구조로

구성된다.

3,000ℓ

50,000ℓ

Serge Tank

CAPACITY: 500~5,000ℓ (주문제작)

POWER: AC 220V, 380V, 삼상

구성내역: 시유 및 식음료 충진전 Burfer Tank로서 3중 자켓 구조

구성되며 Heaper Filter가 부착된다.

1,000ℓ

10,000ℓ

Homogenizer

CAPACITY: 500~5,000ℓ

POWER: AC 220V, 380V, 삼상

MAX PRESS: 15~35MPA

구성내역: STS-304 위생 Cabinet으로 구성되고 고 압력을 지속시킬           수 있는 주물 프런져로 제작된다.

1,000ℓ  (충남대학교 설치 예)

Rotary Filler

CAPACITY: 500~5,000ℓ

POWER: AC 220V, 380V, 삼상

구성내역: MONO-BLOCK TYPE으로 충진과 캡핑이 동시에 이루어져           낙하세균 으로부터 제품 품질을 향상시킨다.

반수동 충진기

Rotary Filler 1,500EA/HR

유제품별 처리 공정도

1. 버터 ⇒ 크림분리→ 살균63℃→ 30/min→ 천닝→ 가염 및 혼합(첨     가제)→ 성형→ 포장

2. 치즈 ⇒ 살균63℃→ 30/min→ 냉각→ 배양(스타터 투입)→ 렌넷투    입→ 커드절단→ 유청분리→ 스트레칭→ 염지→ 모짜렐라, 스트링치                                                   즈→ 포장

↳압착→염지→까망베르, 고다→ 포장.

3. 시유 ⇒ 균질 및 살균63℃→ 30/min→ 냉각→ 포장

4. 요구르트 ⇒ 살균80℃→ 10/min→ 냉각→ 배양(스타터투입)→ 냉각      → 첨가제투입→ 교반→ 포장.

태성플랜트 납품내역서

TAE SUNG PLANT  COMPANY

TEL: 031-838-1138

H P: 010-7771-7170

457-4 bangsan-dong, sihung-city, Kyunggi-do, Korea

E-mail: milkmaster2005@yahoo.co.kr

납품일        지 역      업 체                  품       목

2002. 10    연천   국민유업            유가공장60평 신축

폐수처리장 1,000ℓ/day  1기

시유살균설비 HTST 1,000ℓ/hr

자동액상충진포장설비 1기

2003. 5     문막   (주)자연은           폐수처리장 1,500ℓ/day  1기

시유살균설비 HTST 1,500ℓ/hr

발효탱크 1,000ℓ/hr  1기

자동액상충진포장설비                                                          ROTARY MONO BLOCK 1기

자동라벨기 1기

INK JET PRINT 1기

2004.  8    임실   숲골유가공          원유탱크 3,000ℓ  1기

2004. 11    울산   (주)신우유업        자동라벨기 1기

2004. 11    울산   (주)신우유업        치즈벳 600ℓ 1기

2005.  5    울산   (주)신우유업        유가공장 100평 신축

2006.  2    영광   산양사랑영농조합    균질기 1,500ℓ/hr  1기

2006.  6    음성   성우산업            시유가공설비 1,000ℓ/hr  1기

2006.  6    음성   성우산업            발효탱크 600ℓ/hr  1기

2006.  9    음성   성우산업            자동라벨기  1기

2007.  5    음성   신성산업            시유가공설비 3,000ℓ/hr  1기

2007.  7    음성   신성산업            반자동 액상충진설비 2,000ℓ/hr  1기

2007.  6    음성   신성산업            발효탱크 1,000ℓ/hr  3기

2007.   9   음성   신성산업            발효탱크 2,000ℓ/hr  1기

2007.  12   음성   신성산업            열교환기설비 1,000ℓ/hr  1기

2008.   2   음성   신성산업            시유살균설비 HTST 1,500ℓ/hr

발효탱크 500ℓ/hr  1기

치즈벳 350ℓ 1기

2008.   5   대전   충남대학교          균질기 1,000ℓ/hr  1기

2008.   7   음성   신성산업            원유탱크 3,000ℓ/hr  1기

2008.   8   음성   신성산업            열교환기설비 2,000ℓ/hr  1기

2008.   9   수원   서울대 농업생명과학대학 평창이전 유가공설비일체                               기획 및 자문

담당: 곽기호 주임

2008.  12   보령   천용목장             치즈벳 220ℓ  1기

발효탱크 320ℓ  1기

염지탱크 350ℓ  1기

작업대 및 커드나이프

2008.  4    고창   매일유업 소비자 유가공체험장 유가공설비일체                                   기획 및 자문

담당: 이규희

2009.   5   음성   성우산업            원유탱크 2,000ℓ  1기

2009.   7    음성   신성산업            원유탱크 3,000ℓ  1기

2009.   8    음성   성우산업            원유탱크 1,500ℓ  1기

2010.   2~   임실   대건기업            임실치즈벨리 생산설비납품예정

2010.   4    홍성    방승태        치즈& 요구르트 생산설비납품예정.