참고1		폭염 대비 가축 관리요령

참고2		폭염에 따른 고온기 가축 및 축사관리 요령

한우	기온이 26℃이상 올라가면 사료 섭취량 감소로 생산성이 떨어진다. 고온 다습한 환경에서는 신선한 사료와 물을 충분히 공급 한다 우사에 선풍기, 송풍기 등을 설치하여 체감온도를 낮추어 준다.
젖소	기온이 27℃이상 올라가면 사료 섭취량 감소로 산유량이 감소한다 사료내 에너지를 높여지기 위해 지방(7%), 단백질(40%)사료를 추가해준다. 축사통풍을 자유롭게 하고, 운동장 복사열차단을 위한 그늘막을 설치하고 안개분무등을 통해 외기온도를 떨어트린다.
돼지	고온스트레스는 사료 섭취량을 감소시켜 생산성 저하로 이어진다. 사료 섭취량을 높이기 위해 에너지(지방)첨가 및 급여 횟수를 늘려준다. 환기팬을 이용하여 돈사 내부공기흐름을 빠르게 하여 온도를 낮추어 준다.
닭	땀샘이 발달되지 않아 체온조절이 되지 않기 때문에 고온에 취약하다. 사료 섭취량 증대를 위해 새벽과 저녁으로 사료급여 시간대를 조정한다. 쿨링패드와 터널식 환기를 동시에 실시하면 고온 스트레스를 받지 않는다.

참고3		정전 대비 축사 관리요령

여름철 축사 내 정전이 발생했을 경우 환기팬 미작동으로 인해 축사 내부 온도가 올라가고 유해가스 농도가 증가해 닭이나 돼지가 폐사할 수 있어 각별한 주의가 필요함

【정전대비 공통 준비사항】

○ 정전경보기 설치 : 정전이 되면 농장주에게 실시간으로 경보하여 가축 피해를 최소화 하도록 도와줌

○ 충분한 물 확보 및 음수시설(급수기 위치 및 수압) 점검

- 정전으로 인해 환기팬 미작동시 축사 내 온도 상승으로 가축의 음수량 증가

○ 축사 지붕 및 벽체의 단열 점검

- 필요시 단열 추가 및 흰색도료 이용하여 직사광선 반사율 증가 시켜 축사 내부온도 낮춤

○ 자가 비상발전기 준비

- 기계식 환기의 경우 자가발전이 최선의 선택으로서 필요 전력량의 120%에 맞는 발전기를 구입하는 것이 좋음

【개방식축사 관리요령】

○ 정전과 동시에 모든 축사의 바람막이(윈치커텐)를 최대한 개방하여 외부환기를 도입하여야 함

○ 직사광선이 가축에 직접 닿지 않도록 차광율이 높은 차광막과 같은 차양시설을 설치

<축사지붕 및 축사내에 차광망 설치>

○ 축사 지붕위로 물을 분사하여 축사 내부온도를 일정부분 낮춤

○ 스프링쿨러나 샤워시설을 설치하여 가축의 체감온도를 감소시킴

<축사 내부 스프링쿨러>	<축사 지붕 위로의 물 분사>

【무창축사 관리요령】

○ 전기에 의해 작동되는 환기팬을 이용하여 축사온도를 조절하는 형태이므로 자가 발전기가 필요

* 창이 없는 무창식 축사의 경우 정전이 발생하자마자 농장주가 자가  발전기를 이용해 팬을 돌려주지 않으면 큰 피해를 입을 수 있음

○ 기계식 환기외에 가축의 체온을 낮추기 위하여 이용 가능한 방법들을 활용

* 축사내부 미세분무 : 일시적인 효과는 있으나 축사내 상대습도 증가로 가축에 스트레스 증가 가능성이 있음

* 점적관수(drop cooling) 방법 : 돼지의 경우 시원한 물방울을 돼지의 목과 어깨사이에 한 방울씩 떨어뜨려주는 방법으로 체열발산에 도움

<축사내부 미세분무>	<페트병을 활용한 점적관수>

<가솔린 발전기>	<디젤 발전기>

【자가발전기 선택요령】

○ 농가에서 정전시 필요한 전력의 최대치를 계산하여 이에 맞는 정격 출력을 가진 소형 가솔린 발전기나 디젤 발전기를 구입하는 것이 경제적임

- 농장내 전기사용 시설 : 급이기 모터, 전등, 콘트롤러, 환기팬 등

	< 필요전력량 계산 방법>
* 직경 630mm 환기팬(220V, 3A, 660W) 10대를 동시에 가동시키고자 하는 농가의 경우 필요 전력량은 다음과 같음 660W × 10대 = 6,6kW × 120% = 7.9kW * 이외에 전등, 모터 등 추가 전력량을 계산하여 합산하면 농가 자체 필요 전력량이 됨

참고4		폭염 시 농업인 행동요령

무더울 땐 이렇게 준비하세요 !

■ 사전 준비사항은

- 집에서 가까운 병원이나 보건소의 연락처를 확인하고 본인과 가족의 열사병 등 증상을 체크하세요.

- 냉방기기 사용시는 실내․외 온도차를 5℃내외로 유지하여 냉방병을 예방하세요.(건강 실내 냉방온도는 26℃～28℃가 적당)

■ 폭염주의보 발령시

【농작업 현장에서는】

- 휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주 가지세요.

- 시설하우스나 야외에서 장시간 작업시에는 아이스팩이 부착된 조끼를 착용하세요.

- 농기계의 냉각장치를 수시로 점검하여 과열을 방지하세요.

- 작업중 매 15～20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물(염분)을 섭취하세요(알코올, 카페인이 있는 음료는 금물)

【하우스․축사에서는】

- 축사 천장에는 스티로폼 등 단열재를 부착하세요.

- 창문을 개방하고 선풍기나 팬 등을 이용 지속적인 환기를 실시하며 적정 사육밀도를 유지하세요.

- 돈사, 계사 천장에 물분무장치를 설치하여 복사열을 방지하세요.

- 하우스내 피해예방을 위해 차광시설, 점적관수, 수막시설을 설치하세요.

- 노지 재배채소는 스프링클러를 이용한 관수작업을 실시하세요.

■ 폭염경보 발령시

【농작업 현장에서는】

- 고령, 독거노인, 신체허약자, 성인병환자 등은 야외작업이나 시설하우스 작업을 하지 않도록 가족과 이웃에게 알려주세요.

- 시설하우스나 야외에서 장시간 작업시에는 장시간 작업을 피하고 작업시간을 단축하고 아이스팩이 부착된 조끼를 착용하세요.

- 기온이 최고에 달하는 오후2시～오후5시 사이에는 시설하우스나 야외 작업을 중지하고 휴식을 취하세요.

- 야외에서 작업을 할 경우에는 불필요하게 빠른 동작을 삼가세요.

【하우스․축사에서는】

- 가축에게는 깨끗한 물을 제공하고 비타민, 광물질을 섞은 사료를 먹이세요.

- 곰팡이가 피거나 오래된 사료는 공급하지 마세요.

- 가축 폐사시는 신속하게 시군구 방역기관에 신고하고 방역기관의 조치에 따르세요.

- 축사 등의 분뇨제거와 건조상태를 유지하세요

- 전기누전과 합선, 과열 등으로 인한 화재발생이 우려되므로 냉방과 환기시는 전기사용량을 수시로 확인하세요.

- 하우스내 피해예방을 위해 차광시설, 점적관수, 수막시설을 가동하세요.

- 노지 재배채소는 스프링클러를 이용한 관수작업을 실시하세요.