퇴비액비화기준(제12조의2 관련) 1. 퇴비화기준
종류	항목	기준
모든 가축	부숙도(腐熟度)	환경부장관이 농림축산식품부장관과 협의하여 정하여 고시하는 기준에 적합할 것
	함수율	70% 이하
돼지	구리	500㎎/㎏ 이하
	아연	1,200㎎/㎏ 이하
소ㆍ젖소	염분	2.5% 이하
2. 액비화기준
종류	항목	기준
돼지ㆍ젖소	부숙도	환경부장관이 농림축산식품부장관과 협의하여 정하여 고시하는 기준에 적합할 것
	함수율	돼지: 95% 이상 젖소: 93% 이상
	염분	2.0% 이하
	구리	70㎎/㎏ 이하
	아연	170㎎/㎏ 이하
비고 부숙도 관련 부분은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 적용한다. 1. 퇴비화기준 중 부숙도 기준: 2020년 3월 25일 2. 액비화기준 중 부숙도 기준 가. 허가대상 배출시설설치자, 재활용신고자 및 가축분뇨처리업자가 설치한 자원화시설의 경우: 2017년 3월 25일 나. 가목 외의 자원화시설의 경우: 2019년 3월 25일

(측정ㆍ검사주기1)

-배출시설의 설치허가를 받은 자가 설치한 처리시설: 6개월 1회 / 1년 2회

-배출시설의 설치신고를 한 자가 설치한 처리시설: 12개월 1회 / 1년 1회

*성적서 3년보관

수 호 분 석

주      소 : 전라북도 전주시 덕진구 신북로 88, 3층

대표전화 : 063-717-2441

팩스번호 : 063-717-2443

E- 메일   : suho2441@naver.com