정화시설의 방류수수질기준

[붙임2]

구분	항목	특정지역					기타지역
		현행	신규 시설	기존시설			현행	신규 시설	기존시설
				2015년 12.31까지	2016년 1. 1부터	2019년 1. 1부터			2015년 12.31까지	2016년 1. 1부터	2019년 1. 1부터
허가 대상 배출 시설	BOD(㎎/ℓ)	50	40	50	40	40	150	120	150	120	120
	SS(㎎/ℓ)	50	40	50	40	40	150	120	150	120	120
	T-N(㎎/ℓ)	260	120	260	120	120	850	250	850	500	250
	T-P(㎎/ℓ)	50	40	50	40	40	200	100	200	100	100
신고 대상 배출 시설	BOD(㎎/ℓ)	150	120	150	120	120	350	150	350	150	150
	SS(㎎/ℓ)	150	120	150	120	120	350	150	350	150	150
	T-N(㎎/ℓ)	850	250	850	500	250	-	400	-	600	400
	T-P(㎎/ℓ)	200	100	200	100	100	-	100	-	100	100

* 자료 :「가축분뇨관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙(2014.3.24 개정, 2015.3.25 시행)」

* 특정지역 : 상수도보호구역, 환경보전을 위한 특별대책지역, 수변구역, 자연공원, 지하수보전구역, 수질 및 수생태계의 환경기준을 등급 I로 보전하여야 할 필요성이 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역